Risposta inviata giovedì 22 ottobre 2020 11.27.56 CEST

D.1) Buongiorno, siamo a comunicare che le ns panche sono in alluminio con inserti in HPL di colori pastello o legno, pertanto non possiamo fornire doghe in abete. Per quanto riguarda i campioni richiesti, possiamo fornire, se necessario, una antina con serratura, un pezzo di doga della panchina con inserto di colore standard da magazzino e 2 tappi. Infine, per rispettare la data di consegna indicata 30/11/20 l'ordine deve essere effettuato entro la prima settimana di novembre ed il colore dovrà essere scelto tra i ns colori standrad (bianco, blu, grigio, giallo). La consegna inoltre sarà frazionata.

R.1) La scelta progettuale è quella illustrata nei documenti di gara, non possiamo prescindere dalle specifiche ivi riportate pertanto vi invitiamo a trovare altre soluzioni da proporci. Non vi sono problemi di frazionamento delle consegne che saranno comunque oggetto di valutazione dell’offerta. Le tempistiche di approvazione richiedono la valutazione tecnica e dipendono dal numero di offerte pervenute. Qualora le valutazioni tecniche richiedano tempi superiori alla settimana dalla scadenza procederemo alla proroga dei tempi di consegna.

Risposta inviata giovedì 22 ottobre 2020 16.48.28 CEST a seguito di quesito telefonico

A seguito di richiesta di chiarimenti pervenuta alla stazione appaltante, è stato riemesso il Capitolato speciale d’appalto mantenendo ferme le descrizioni ma articolando i contenuti alla specificità del centro sportivo Giuriati.

Risposte inviate martedì 27 ottobre 2020 11.34.21 CET

Sono stati posti alla stazione appaltante i seguenti quesiti:

1. Chiarire le misure degli armadietti (larghezza e profondità di ogni vano)

2. Chiarire la dimensione delle panche

3. È stato chiesto se le panchine debbano avere anche gli attaccapanni

4. E’ stato chiesto se le panchine possono essere verniciate con vernici epossidiche a forno al posto della zincatura elettrolitica.

5. È stato chiesto se le panche spogliatoio art. 8.2.2.2, possono avere i listelli di "abete al naturale" non in classe 1 o se le stesse possano essere previste con i listelli in metallo in classe 0.

In merito si chiarisce quanto segue:

1. Le dimensioni degli armadietti sono le seguenti: a. Larghezza nel punto più largo (modulo da sei armadietti) da 100 a 135 cm b. Profondità del vano (modulo da sei armadietti) da 45 a 55 cm

2. La dimensione delle panche in progetto è la seguente, larghezza da 180 a 200 cm; profondità da 40 a 50cm.

3. Le panche non devono essere provviste di attaccapanni.

4. Le strutture delle panche possono essere verniciate con verniciatura epossidica a forno fermo restando la preferenza indicata in progetto per la zincatura elettrolitica.

5. Ferma restando la preferenza per materiali in classe di reazione al fuoco 1, per I listelli delle panche possono essere proposte soluzioni in classe di reazione al fuoco non superiore a 2. Si esclude la possibilità di fornire listelli in metallo.